{"text_format":"5","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["Inhoud","Huidig","0","I","II","III","IV","V","VI","VII","Klad","Vergelijking","Result","Result A","Stat","Ref","Normen","Hulp RMK","RMK","Module1","Module2"],"props":{"title":"Milieuverdienste in RMK versie 3.001","description":"Het RMK-project werd uitgevoerd in opdracht van Nobis (Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering), tezamen met het ministerie van VROM, de Provincie Gelderland, Shell International Oil Products bv en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Het onderdeel Milieuverdienste is bedacht en uitgewerkt door Euro Beinat, Michiel van Drunen en Ron Janssen van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De spreadsheet is gemaakt door Michiel van Drunen van het IVM. \r\n\r\nAan het RMK-model en de bijbehorende Excel-sjablonen kunnen geen rechten worden ontleend. Het RMK-consortium aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op het RMK-model of de RMK-methodiek.","creator":"Michiel van Drunen","last_modified_by":"IVM","manager":"Euro Beinat, Ron Janssen","company":"Instituut voor Milieuvraagstukken"},"defined_names":["Goto1","Goto10","Goto2","Goto3","Goto4","Goto5","Goto6","Goto8","Goto9","GotoData","GotoGrafOnz","GotoGrafWeigh","GotoHulp","GotoHulpGrafiek","GotoHulpVracht","GotoI","GotoII","GotoIII","GotoInh","GotoIV","GotoKlad","GotoOnz","GotoPrest","GotoRes","GotoResA","GotoRMK","GotoStat","GotoT0","GotoTabNorm","GotoTabWeigh","GotoUp","GotoV","GotoVerg","GotoVI","GotoVII","GotoVIII","GrafBijdr","GrawGew","Hide","HideA","Unhide","UnhideA"],"not_rendered":{"charts":13,"images":7,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":56,"comments":663},"unopened":[{"sheet":"Module1","index":19,"reason":"not_a_worksheet"},{"sheet":"Module2","index":20,"reason":"not_a_worksheet"}],"notes":{"written":663,"chars":98985},"read":"whole","wrapped":"gz","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Inhoud","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"headers":{"footer":["","Page"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Milieuverdienste in RMK"]
[]
["Inhoud:"]
["Druk op de grijze knoppen om te navigeren tussen de werkbladen; "]
["begin met het invullen van de huidige situatie."]
["Voor de betekenis van de gebruikte termen en kleuren: druk op 'Hulp'"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"Nulvariant"]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant II","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant III","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant IV","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant V","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant VI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[{"$nulls":4},{"v":"Variant VII","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan hier een andere naam worden ingevuld. Deze wordt ook weergegeven bij de tabellen en grafieken."}]}]
[]
["[Hulpschermen]",null,null,"[Invoerschermen]",{"$nulls":3},"[Uitvoerschermen]"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["NOBIS","Berenschot","   Instituut voor ",null,"Tauw Milieu","TNO-MEP"]
[null,"   Osborne","Milieuvraagstukken"]
[]
["Aan het RMK-model en de bijbehorende Excel-sjablonen kunnen geen rechten worden ontleend. Het RMK-consortium "]
["aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen"]
["of beslissingen die gebaseerd zijn op het RMK-model of de RMK-methodiek."]

{"sheet":"Huidig","index":1,"n_rows":54,"n_cols":19,"rows_kept":54,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Huidige situatie"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
[]
["Menu Huidige situatie"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt gedeeld door (i+s)/2 om de hoeveelheid grondequivalenten in m3 te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen j gesommeerd."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt gedeeld door (i+s)/2 om de hoeveelheid grondwaterequivalenten in m3 te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen j gesommeerd."}]}]
{"$rows_empty":13}
["Huidige situatie"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier moet de vracht worden ingevuld van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt gedeeld door (i+s)/2 om de hoeveelheid grondequivalenten in m3 te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen j gesommeerd."}]}]
["Huidige situatie"]
["Verontreinigende stof",{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde; deze worden gekozen aan de hand van de gekozen stof; waarden zijn gecorrigeerd voor lutum- en organisch-stofgehalte. Alleen concentraties boven de s-waarden worden meegenomen in de berekening voor Milieuverdienste."}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde; wordt gekozen aan de hand van de gekozen stof; deze waarden zijn gecorrigeerd voor lutum- en organisch-stofgehalte. De interventie- en de streefwaarde bepalen de normeringseenheid die wordt gebruikt om de milieukosten van verschillende verontreinigingen bij elkaar op te tellen."}]},{"v":"Vracht [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"(c-s)*V\n"}]},{"v":"c [mg/kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Concentratie"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Volume van de verontreinigde grond"}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum; alleen invullen bij zware metalen. Deze waarde wordt gebruikt om de i- en s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"OS [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"organisch stof- of humusgehalte; de waarden worden automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte wordt gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde."}]},{"v":"Vracht [kg] (approx.)","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"s-waarde, ongecorrigeerd voor OS en lutum."}]},{"v":"i","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"i-waarde, on\ngecorrigeerd voor OS en lutum."}]},{"v":"t'","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"tussenwaarden (gemiddelde tussen s en i), gecorrigeerd voor OS en lutum."}]},{"v":"rang","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rangnummer van de verontreinigingen genoemd in de het werkblad 'normen'. Aan de hand van dit nummer vindt Excel bijbehorende i en s-waarden als een stof wordt gekozen."}]},{"v":"A'","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"stofafhankijke constante bij metalen uit de Leidraad. Wordt, samen met de waarden voor B' en C' gebruikt om i en s-waarden te bepalen aan de hand van OS en lutum."}]},"B'","C'",{"v":"OS'","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Het organisch-stofgehalte (humus) moet voor de berekening van i' en s' tussen 2 en 30 liggen (voor PAKs tussen 10 en 30). Excel corrigeert hier voor opgegeven waarden buiten dit bereik."}]}]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[null,0,0,0,null,null,25,10,0,0,null,0,0,0,1,0,0,0,10]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook de voor humus (=organisch stof) en lutum gecorrigeerde i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":3},0]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook de voor humus (=organisch stof) en lutum gecorrigeerde i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":3},0]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook de voor humus (=organisch stof) en lutum gecorrigeerde i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,{"$nulls":3},0]
[{"$nulls":4},"Totale omvang van de locatie:",{"v":0,"$note":[{"by":"IVM","t":"Dit is het totaalvolume van de locatie dat wordt geschat aan de hand van het grootste volume dat is ingevuld. Deze waarde wordt alleen gebruikt voor de MF-referentie. Vul hier indien nodig een andere waarde in."}]},"m3",null,0]
[]
[]
["Huidige situatie"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier moet de vracht worden ingevuld van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt gedeeld door (i+s)/2 om de hoeveelheid grondequivalenten in m3 te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen j gesommeerd."}]}]
["Huidige situatie"]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde in microgram/liter"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde in microgram/liter"}]},{"v":"Vracht [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"(c-s)*V\n"}]},{"v":"c [ug/ l]","$note":[{"by":"IVM","t":"Concentratie"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Volume verontreinigd grondwater"}]},null,null,{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde."}]},"Vracht [kg]",null,null,"t"]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[null,0,0,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[{"v":"Type een verontreiniging:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier kan een verontreiniging worden ingevuld die niet in de lijst staat. Let op: ook i- en de s-waarden moeten nu worden ingevuld!"}]},null,null,0,{"$nulls":4},0,0,null,null,0,null,null,1]
[{"$nulls":4},"Totale omvang van de locatie:",{"v":0,"$note":[{"by":"IVM","t":"Dit is het totaalvolume van de locatie dat wordt geschat aan de hand van het grootste volume dat is ingevuld. Deze waarde wordt alleen gebruikt voor de MF-referentie. Vul hier indien nodig een andere waarde in."}]},"m3",null,0]

{"sheet":"0","index":2,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Nulvariant","[Verwachte situatie na 30 jaar]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
[0,0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
[0,0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.35,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
[0,0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
[0,0]
[]
[]
["Nulvariant"]
[{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
[0,0]
[]
[]
["Nulvariant"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
[0,"m3",0]
[0,"1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
[0,"1000 kubels",0]
[0,"m3",0]
[0,"m2.jaar",0]

{"sheet":"I","index":3,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant I","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"tussenwaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant I"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant I"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"II","index":4,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant II","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant II"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant II"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"III","index":5,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant III","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant III"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant III"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"IV","index":6,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant IV","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant IV"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant IV"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"V","index":7,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant V","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant V"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant V"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"VI","index":8,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant VI","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant VI"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant VI"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"VII","index":9,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Variant VII","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"Verontreinigende stof","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"De stoffen worden gekopieerd uit het werkblad 'Huidig'. Vul dit werkblad dus eerst in."}]},{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n\n"}]},{"v":"Verwijderde vracht [kg]","$note":[{"by":"IVM","t":"Aaname is dat de bodemdichtheid 1700 kg/m3  bedraagt.\nDe vracht dient slechts ter controle en wordt verder niet gebruikt in de berekeningen."}]},null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [m3.jr]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die gedurende een jaar is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]}]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]}]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]}]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]}]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,0]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[null,0,null,null,0,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":4},0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]"]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["Variant VII"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]"]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]"]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["Variant VII"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"Klad","index":10,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Grond",{"$nulls":4},"Grondwater"]
[null,{"v":"Stofnaam","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Deze namen worden opgehaald uit het werkblad 'huidig'."}]},null,1,null,null,{"v":"Stofnaam","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Deze namen worden opgehaald uit het werkblad 'huidig'."}]},null,1]
[null,"s-waarde",0,"mg/kg",null,null,"s-waarde",0,"ug/l"]
[null,"vracht",{"v":0,"$note":[{"by":"IVM","t":"Deze waarde transporteren naar het werkblad met de betreffende variant. (tip gebruik paste special / value)\nLet op: hoe lager deze waarde (minder resterende vracht!), hoe hoger de Milieuverdienste zal worden."}]},"m3.jr",null,null,"vracht",{"v":0,"$note":[{"by":"IVM","t":"Deze waarde transporteren naar het werkblad met de betreffende variant. (tip gebruik paste special / value)\nLet op: hoe lager deze waarde (minder resterende vracht!), hoe hoger de Milieuverdienste zal worden."}]},"m3.jr"]
[null,"gem. vracht per jaar:",0,"m3",null,null,"gem. vracht per jaar:",0,"m3"]
[null,"tijdsinterval:",{"v":5,"$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Moet groter dan 0.5 zijn en uiteraard kleiner dan 30 jaar.\n"}]},{"$nulls":3},"tijdsinterval:",{"v":1,"$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Moet groter dan 0.5 zijn en uiteraard kleiner dan 30 jaar.\n"}]}]
[null,"Jaar","Concentratie [mg/kg]","Volume [m3]","Vracht [m3]",null,"Jaar","Concentratie [ug/l]","Volume [m3]","Vracht [m3]"]
[null,0,0,0,0,null,0,0,0,0]
[null,5,0,0,0,null,1,0,0,0]
[null,10,0,0,0,null,2,0,0,0]
[null,15,0,0,0,null,3,0,0,0]
[null,20,0,0,0,null,4,0,0,0]
[null,25,0,0,0,null,5,0,0,0]
[null,30,"niet invullen!",null,0,null,6,0,0,0]
[null,35,"niet invullen!",null,0,null,7,0,0,0]
[null,40,"niet invullen!",null,0,null,8,0,0,0]
[null,45,"niet invullen!",null,0,null,9,0,0,0]
[null,50,"niet invullen!",null,0,null,10,0,0,0]
[null,55,"niet invullen!",null,0,null,11,0,0,0]
[null,60,"niet invullen!",null,0,null,12,0,0,0]
[null,65,"niet invullen!",null,0,null,13,0,0,0]
[null,70,"niet invullen!",null,0,null,14,0,0,0]
[null,75,"niet invullen!",null,0,null,15,0,0,0]
[null,80,"niet invullen!",null,0,null,16,0,0,0]
[null,85,"niet invullen!",null,0,null,17,0,0,0]
[null,90,"niet invullen!",null,0,null,18,0,0,0]
[null,95,"niet invullen!",null,0,null,19,0,0,0]
[null,100,"niet invullen!",null,0,null,20,0,0,0]
[null,105,"niet invullen!",null,0,null,21,0,0,0]
[null,110,"niet invullen!",null,0,null,22,0,0,0]
[null,115,"niet invullen!",null,0,null,23,0,0,0]
[null,120,"niet invullen!",null,0,null,24,0,0,0]
[null,125,"niet invullen!",null,0,null,25,0,0,0]
[null,130,"niet invullen!",null,0,null,26,0,0,0]
[null,135,"niet invullen!",null,0,null,27,0,0,0]
[null,140,"niet invullen!",null,0,null,28,0,0,0]
[null,145,"niet invullen!",null,0,null,29,0,0,0]
[null,150,"niet invullen!",null,0,null,30,"niet invullen!",null,0]
[null,155,"niet invullen!",null,0,null,31,"niet invullen!",null,0]
[null,160,"niet invullen!",null,0,null,32,"niet invullen!",null,0]
[null,165,"niet invullen!",null,0,null,33,"niet invullen!",null,0]
[null,170,"niet invullen!",null,0,null,34,"niet invullen!",null,0]
[null,175,"niet invullen!",null,0,null,35,"niet invullen!",null,0]
[null,180,"niet invullen!",null,0,null,36,"niet invullen!",null,0]
[null,185,"niet invullen!",null,0,null,37,"niet invullen!",null,0]
[null,190,"niet invullen!",null,0,null,38,"niet invullen!",null,0]
[null,195,"niet invullen!",null,0,null,39,"niet invullen!",null,0]
[null,200,"niet invullen!",null,0,null,40,"niet invullen!",null,0]
[null,205,"niet invullen!",null,0,null,41,"niet invullen!",null,0]
[null,210,"niet invullen!",null,0,null,42,"niet invullen!",null,0]
[null,215,"niet invullen!",null,0,null,43,"niet invullen!",null,0]
[null,220,"niet invullen!",null,0,null,44,"niet invullen!",null,0]
[null,225,"niet invullen!",null,0,null,45,"niet invullen!",null,0]
[null,230,"niet invullen!",null,0,null,46,"niet invullen!",null,0]
[null,235,"niet invullen!",null,0,null,47,"niet invullen!",null,0]
[null,240,"niet invullen!",null,0,null,48,"niet invullen!",null,0]
[null,245,"niet invullen!",null,0,null,49,"niet invullen!",null,0]
[null,250,"niet invullen!",null,0,null,50,"niet invullen!",null,0]
[null,255,"niet invullen!",null,0,null,51,"niet invullen!",null,0]
[null,260,"niet invullen!",null,0,null,52,"niet invullen!",null,0]
[null,265,"niet invullen!",null,0,null,53,"niet invullen!",null,0]
[null,270,"niet invullen!",null,0,null,54,"niet invullen!",null,0]
[null,275,"niet invullen!",null,0,null,55,"niet invullen!",null,0]
[null,280,"niet invullen!",null,0,null,56,"niet invullen!",null,0]
[null,285,"niet invullen!",null,0,null,57,"niet invullen!",null,0]
[null,290,"niet invullen!",null,0,null,58,"niet invullen!",null,0]
[null,295,"niet invullen!",null,0,null,59,"niet invullen!",null,0]
[null,300,"niet invullen!",null,0,null,60,"niet invullen!",null,0]

{"sheet":"Vergelijking","index":11,"n_rows":102,"n_cols":21,"rows_kept":102,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Vergelijking van de resultaten "]
[]
["Terug naar de inhoud:"]
["Menu vergelijking:"]
["Effectenoverzicht"]
["Genormaliseerd effectenoverzicht"]
["Keuzemenu vergelijking varianten"]
["Grafiek vergelijking twee varianten"]
["Grafiek vergelijking twee varianten 2"]
[]
[]
["Effectenoverzicht","M1 grondkwaliteit","M2 grondwaterkwaliteit","M3 verlies grond","M4 verlies grondwater","M5 energiegebruik","M6 luchtemissies","M7 opp. wateremissies","M8 afvalvorming","M9 ruimtebeslag"]
["Eenheid","1000 G-Kubels","1000 W-Kubels","m3","1000 m3","GJ","Inw. eq.","1000 O-Kubels","m3","m2.jaar"]
["Huidige situatie",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Nulvariant",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant I",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant II",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant III",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant IV",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant V",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant VI",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Variant VII",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["MF-referentie",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Theoretisch maximum",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["Genormaliseerd effectenoverzicht","M1 grondkwaliteit","M2 grondwaterkwaliteit","M3 verlies grond","M4 verlies grondwater","M5 energiegebruik","M6 luchtemissies","M7 opp. wateremissies","M8 afvalvorming","M9 ruimtebeslag"]
["Huidige situatie",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Nulvariant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant I",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant II",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant III",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant IV",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant V",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant VI",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Variant VII",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["MF-referentie",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["Theoretisch maximum",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
["Keuzemenu vergelijking varianten"]
["Kies hier de variant waarmee u een ","Kies hier de variant die u wilt "]
["ander variant wilt vergelijken","beoordelen"]
[{"$nulls":11},2,3]
[]
[]
[]
["Grafiek vergelijking twee varianten"]
[{"$nulls":12},"A1","A2","A4","A5","A6","A7","A8","A9","A10"]
{"$rows_empty":23}
["Grafiek vergelijking twee varianten 2"]
{"$rows_empty":25}
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["Nulvariant",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0]
["Variant I",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0]
["verschil",{"$error":"#DIV/0!"},{"$error":"#DIV/0!"},0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"Result","index":12,"n_rows":95,"n_cols":11,"rows_kept":95,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Resultaten met defaultgewichtenset"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Menu Resultaten:"]
["Gewichtenset"]
["Tabel prestaties"]
["Tabel gewogen prestaties (default)"]
["Grafiek gewogen prestaties"]
["Grafiek bijdrage elk aspect"]
[]
[]
[]
[]
["Aspect",{"v":"Referentie","$note":[{"by":"IVM","t":"De referentie is het de waarde waarmee de scores worden genormeerd, alvorens ze te vermenigvuldigen met het gewicht.\nDe referntiewaarden zijn onlosmakelijk met de gewichten verbonden."}]},"Eenheid",null,"Gewicht"]
["M1 grondkwaliteit",50,"1000 kubels",null,{"v":0.10999469786603788,"d":"0.11"}]
["M2 grondwaterkwaliteit",800,"1000 kubels",null,{"v":0.2702711717081363,"d":"0.27"}]
["M3 verlies grond",-460,"m3",null,{"v":0.09076010577215286,"d":"0.09"}]
["M4 verlies grondwater",-1600,"1000 m3",null,{"v":0.186089497458445,"d":"0.19"}]
["M5 energiegebruik",{"v":-20.5,"d":"-21"},"inw.eq",null,{"v":0.06348115726372497,"d":"0.06"}]
["M6 luchtemissies",-60,"inw.eq",null,{"v":0.05018815670288029,"d":"0.05"}]
["M7 opp. wateremissies",-700,"1000 kubels",null,{"v":0.11372376020965569,"d":"0.11"}]
["M8 afvalvorming",-300,"m3",null,{"v":0.07426261527314204,"d":"0.07"}]
["M9 ruimtebeslag",-3000,"m2.jaar",null,{"v":0.041405873446117646,"d":"0.04"}]
[]
[]
["Tabel prestaties","Nulvariant","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","MF-referentie","Theoretisch maximum"]
["M1 grondkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M3 verlies grond",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M4 verlies grondwater",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M5 energiegebruik",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M6 luchtemissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M7 opp. wateremissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M8 afvalvorming",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M9 ruimtebeslag",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["Milieuverdienste gewogen prestaties met default gewichtenset","Nulvariant","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","MF-referentie","Theoretisch maximum"]
["M1 grondkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M3 verlies grond",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M4 verlies grondwater",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M5 energiegebruik",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M6 luchtemissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M7 opp. wateremissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M8 afvalvorming",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M9 ruimtebeslag",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M-index",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Theoretisch maximum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Multifuctioneel ref",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Grafiek gewogen prestaties"]
{"$rows_empty":18}
["Grafiek bijdrage elk aspect"]
{"$rows_empty":22}
[null,"*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*",null,"*&Hide&*"]
[null,8]

{"sheet":"Result A","index":13,"n_rows":95,"n_cols":11,"rows_kept":95,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Resultaten met alternatieve gewichtenset"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Menu Resultaten:"]
["Gewichtenset"]
["Tabel prestaties"]
["Tabel gewogen prestaties (default)"]
["Grafiek gewogen prestaties"]
["Grafiek bijdrage elk aspect"]
[]
[]
[]
[]
["Aspect",{"v":"Referentie","$note":[{"by":"IVM","t":"De referentie is het de waarde waarmee de scores worden genormeerd, alvorens ze te vermenigvuldigen met het gewicht.\nDe referntiewaarden zijn onlosmakelijk met de gewichten verbonden."}]},"Eenheid",null,"Gewicht","Alt. gewicht","Default Gewicht"]
["M1 grondkwaliteit",50,"1000 kubels",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.10999469786603788,"d":"0.11"}]
["M2 grondwaterkwaliteit",800,"1000 kubels",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.2702711717081363,"d":"0.27"}]
["M3 verlies grond",-460,"m3",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.09076010577215286,"d":"0.09"}]
["M4 verlies grondwater",-1600,"1000 m3",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.186089497458445,"d":"0.19"}]
["M5 energiegebruik",{"v":-20.5,"d":"-21"},"inw.eq",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.06348115726372497,"d":"0.06"}]
["M6 luchtemissies",-60,"inw.eq",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.05018815670288029,"d":"0.05"}]
["M7 opp. wateremissies",-700,"1000 kubels",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.11372376020965569,"d":"0.11"}]
["M8 afvalvorming",-300,"m3",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.07426261527314204,"d":"0.07"}]
["M9 ruimtebeslag",-3000,"m2.jaar",null,{"v":0.1111111111111111,"d":"0.11"},1,{"v":0.041405873446117646,"d":"0.04"}]
[]
[]
["Tabel prestaties","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant","MF-referentie","Theoretisch maximum"]
["M1 grondkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M3 verlies grond",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M4 verlies grondwater",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M5 energiegebruik",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M6 luchtemissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M7 opp. wateremissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M8 afvalvorming",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M9 ruimtebeslag",0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
["Milieuverdienste gewogen prestaties met default gewichtenset","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant","MF-referentie","Theoretisch maximum"]
["M1 grondkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M3 verlies grond",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M4 verlies grondwater",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M5 energiegebruik",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M6 luchtemissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M7 opp. wateremissies",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M8 afvalvorming",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M9 ruimtebeslag",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["M-index",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Theoretisch maximum",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Multifuctioneel ref",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
["Grafiek gewogen prestaties"]
{"$rows_empty":18}
["Grafiek bijdrage elk aspect"]
{"$rows_empty":22}
[null,"*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*","*&Hide&*"]
[null,8]

{"sheet":"Stat","index":14,"n_rows":78,"n_cols":26,"rows_kept":78,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Onzekerheidsanalyse"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Menu onzekerheidsanalyse:"]
["Onzekerheid in score"]
["Grafiek onzekerheid score"]
["Onzekerheid in gewichten"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"Marge",{"$nulls":8},"Marges"]
[{"v":"Onzekerheid in score","$note":[{"by":"IVM","t":"Het ingevulde percentage geeft de laagste en de hoogste waarde weer in een drihoeksverdeling. De waarde 10% geeft betekent dus dat alle waarden in een driehoeksverdeling tussen 90% en 110% van de berekende score zullen liggen."}]},"Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant",null,"Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant"]
["M1 grondkwaliteit",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M2 grondwaterkwaliteit",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M3 verlies grond",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M4 verlies grondwater",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M5 energiegebruik",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M6 luchtemissies",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M7 opp. wateremissies",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M8 afvalvorming",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["M9 ruimtebeslag",{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"v":0.1,"d":"10%"},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"},{"v":1.1,"d":"110%"}]
["Milieuverdienste-index",0,0,0,0,0,0,0,0,"SD"]
["Standaardeviatie driehoeksverdeling s",0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
["Grafiek onzekerheid score",{"$nulls":8},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0,null,{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"},{"v":0.9,"d":"90%"}]
[{"$nulls":9},0,0,0,0,0,0,0,0]
[{"$nulls":10},"Gewichten - origineel"]
[{"$nulls":10},"Aspecten / Expert nr.",1,2,3,4,5,6,7,8,"AVG"]
[{"$nulls":10},"schone grond door sanering",0.05276678559844306,0.2921900755982493,0.08517782351748426,0.08319472176217105,0.036925601588141656,0.18144260097968506,0.11770052566743973,0.03055944821668906,0.10999469786603788]
[{"$nulls":10},"schoon grondwater door sanering",0.05578981511514758,0.06775422042857955,0.15632635845561815,0.1366376887219763,0.1054381635709587,0.06048086699322836,0.023764296610949733,0.07118553819887569,0.08467211851191675]
[{"$nulls":10},"voorkomen verontreiniging grondwater",0.12751216347713268,0.06351958165179332,0.2595418387179814,0.33057505335962006,0.3025230009630883,0.06048086699322836,0.0825024637059387,0.25813745670097343,0.18559905319621955]
[{"$nulls":10},"verlies aan grond",0.17982484592928966,0.2035184448360143,0.07367877362924292,0.05308300946676118,0.03651159969598364,0.05649920991617416,0.09542444827219985,0.0275405144315573,0.09076010577215286]
[{"$nulls":10},"verlies aan grondwater",0.1837171586117418,0.1128005456715739,0.09896070575692434,0.21662157398557086,0.31984161333681665,0.17620092584027194,0.151282661894951,0.22929079456970963,0.186089497458445]
[{"$nulls":10},"energiegebruik",0.11988323061952642,0.08116864662081509,0.004632011136250198,0.0068766625900122435,0.011090398407655029,0.010827020205334645,0.19395213063455255,0.07941915789565361,0.06348115726372497]
[{"$nulls":10},"luchtemissies",0.11287706779111253,0.07102256579321319,0.03996953079233441,0.010545109624710133,0.024097655799349197,0.04133699256578844,0.035687192036757666,0.06596913921977679,0.05018815670288029]
[{"$nulls":10},"oppervlaktewateremissies",0.11832630554654555,0.06326379810151764,0.17480650213996854,0.08579072237052311,0.10953479908795091,0.16183671992938023,0.06749534146082428,0.12873589304053532,0.11372376020965569]
[{"$nulls":10},"finaal afval",0.029062601362309436,0.04058432331040754,0.055620250680899076,0.06380684976307657,0.05038600758045742,0.1244897845610617,0.13343906587657214,0.09671203905035239,0.07426261527314204]
[{"$nulls":10},"ruimtebeslag",0.020240025948751215,0.00417779798783607,0.051286205173296545,0.012868608355578468,0.0036511599695983636,0.12640501201584728,0.0985276823623527,0.01409049575568048,0.041405873446117646]
[{"$nulls":10},"Gewichten - nieuw",1,2,3,4,5,6,7,8,"AVG"]
[{"$nulls":10},"M1 grondkwaliteit",0.05276678559844306,0.2921900755982493,0.08517782351748426,0.08319472176217105,0.036925601588141656,0.18144260097968506,0.11770052566743973,0.03055944821668906,0.10999469786603788]
[{"$nulls":10},"M2 grondwaterkwaliteit",0.18330197859228026,0.13127380208037287,0.4158681971735996,0.46721274208159635,0.407961164534047,0.12096173398645672,0.10626676031688842,0.3293229948998491,0.2702711717081363]
[{"$nulls":10},"M3 verlies grond",0.17982484592928966,0.2035184448360143,0.07367877362924292,0.05308300946676118,0.03651159969598364,0.05649920991617416,0.09542444827219985,0.0275405144315573,0.09076010577215286]
[{"$nulls":10},"M4 verlies grondwater",0.1837171586117418,0.1128005456715739,0.09896070575692434,0.21662157398557086,0.31984161333681665,0.17620092584027194,0.151282661894951,0.22929079456970963,0.186089497458445]
[{"$nulls":10},"M5 energiegebruik",0.11988323061952642,0.08116864662081509,0.004632011136250198,0.0068766625900122435,0.011090398407655029,0.010827020205334645,0.19395213063455255,0.07941915789565361,0.06348115726372497]
[{"$nulls":10},"M6 luchtemissies",0.11287706779111253,0.07102256579321319,0.03996953079233441,0.010545109624710133,0.024097655799349197,0.04133699256578844,0.035687192036757666,0.06596913921977679,0.05018815670288029]
[{"$nulls":10},"M7 opp. wateremissies",0.11832630554654555,0.06326379810151764,0.17480650213996854,0.08579072237052311,0.10953479908795091,0.16183671992938023,0.06749534146082428,0.12873589304053532,0.11372376020965569]
[{"$nulls":10},"M8 afvalvorming",0.029062601362309436,0.04058432331040754,0.055620250680899076,0.06380684976307657,0.05038600758045742,0.1244897845610617,0.13343906587657214,0.09671203905035239,0.07426261527314204]
[{"$nulls":10},"M9 ruimtebeslag",0.020240025948751215,0.00417779798783607,0.051286205173296545,0.012868608355578468,0.0036511599695983636,0.12640501201584728,0.0985276823623527,0.01409049575568048,0.041405873446117646]
["Onzekerheid in gewichten",{"$nulls":9},"Prestatie genormeerd","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant"]
["Milieuverdienst-index per expert","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant",null,"M1 grondkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 1","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M2 grondwaterkwaliteit",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 2","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M3 verlies grond",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 3","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M4 verlies grondwater",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 4","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M5 energiegebruik",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 5","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M6 luchtemissies",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 6","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M7 opp. wateremissies",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 7","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M8 afvalvorming",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Expert 8","-","-","-","-","-","-","-","-",null,"M9 ruimtebeslag",0,0,0,0,0,0,0,0]
["Gemiddeld","-","-","-","-","-","-","-","-"]
[]
["Rangorde per expert:","Hoogste","Tweede","Derde"]
["Expert 1",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["Expert 2",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"}]
["Expert 3",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Milieuverdienst-index per expert","Variant I","Variant II","Variant III","Variant IV","Variant V","Variant VI","Variant VII","Nulvariant"]
["Expert 4",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 1",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Expert 5",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 2",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Expert 6",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 3",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Expert 7",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 4",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Expert 8",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 5",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
["Gemiddeld",{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$nulls":6},"Expert 6",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":10},"Expert 7",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":10},"Expert 8",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$nulls":10},"Gemiddeld",{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]

{"sheet":"Ref","index":15,"n_rows":150,"n_cols":12,"rows_kept":150,"headers":{"footer":["","Milieuverdienste in RMK"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["MF-referentie","[Verwachte eindsituatie]"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
["Variantmenu:"]
["Invoerschermen"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie."}]}]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water."}]}]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering"}]}]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[]
["Uitvoerscherm"]
["Effectenoverzicht"]
[]
[]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M1 grondkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een bepaalde verontreinigende stof j, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Dan wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondeq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i' [mg/kg]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [mg.m3.jr/kg]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"lut. [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"lutum"}]},{"v":"OS' [%]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Organisch stof- of humusgehalte; de waarden zijn automatisch gecorrigeerd want ze moeten tussen de 2% en 30% liggen; bij PAKs tussen 10% en 30%. Het organisch stofgehalte is gebruikt om de i- en de s-waarden te corrigeren."}]},{"v":"Grond- kubels [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\nDe waarde wordt door de tijdperiode geddeld (30 jaar) - zodat een gemiddelde resterende vracht per jaar wordt bepaald gedurende die periode. \n"}]},"Verwijderde vracht [kg]",null,{"v":"s","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"score per component"}]},"i","t'"]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,25,10,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
[null,0,0,0,null,null,0,0,null,0,0,0]
["Totaal:",{"$nulls":5},0]
["M1 grondkwaliteit",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M2 grondwaterkwaliteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hier wordt de vracht berekend van een verontreinigende stof, voor zover de concentratie van deze stof hoger is dan de streefwaarde s. Vervolgens wordt het verschil bepaald tussen begin- en eindsituatie en gedeeld door (i+s)/2 om de grondwatereq. te bepalen. Tenslotte worden de bijdragen van alle verontreinigende stoffen gesommeerd; Let op! Als er geen verandering optreedt ten opzichte van de huidige situatie, vul hier dan hetzelfde in als bij 'Huidig'."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"s [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"streefwaarde"}]},{"v":"i [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"interventiewaarde"}]},{"v":"Vracht [ug.l.jr/kg]","$note":[{"by":"Michiel en Stephanie","t":"Vul hier de vracht in maal de tijdsduur dat die vracht zich in de bodem bevindt. Tip: gebruik het kladblok.\nN.B. Deze waarde wordt afgetrokken van de waarde bij de huidige situatie. Hoe hoger dus de score, hoe lager de milieuverdienste."}]},{"v":"Water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\nDe waarde wordt door de tijdperiode geddeld (30 jaar) - zodat een gemiddelde resterende vracht per jaar wordt bepaald gedurende die periode. "}]},{"$nulls":4},{"v":"t","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grondwatervolume verontreinigd met deze component"}]}]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
[null,0,0,0,0,{"$nulls":4},0]
["Totaal:",{"$nulls":3},0]
["M2 grondwaterkwaliteit",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M3 verlies grond","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grond die verloren gaat, ongeacht de hoeveelheid verontreiniging die erin zit."}]}]
[{"v":"Aanvulgrond [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid grond die van elders wordt aangewend"}]},0]
[{"v":"Grond voor hergebruik [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"hoeveelheid afgegraven grond die elders wordt hergebruikt"}]},0]
[]
["M3 verlies grond",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M4 verlies grondwater","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Dit is de netto hoeveelheid grondwater die voor de sanering verloren gaat ongeacht hoeveel verontreiniging daar in zit."}]}]
[{"v":"Gebruikt grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"opgepompte hoeveelheid grondwater (al dan niet verontreinigd)"}]},0]
[{"v":"Geïnfiltreerd grondwater [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Hoeveelheid opgepompt grondwater die na zuivering weer wordt teruggevoerd naar de grondwatervoorraad."}]},0]
[]
["M4 verlies grondwater",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M5/6 energiegebruik en emissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel energie er wordt gebruikt voor de saneringsoperatie. Voor het gemak is zijn er enkele defaultwaarden (kolom MJ/eenh.) gegeven voor de omrekening van tonnen diesel of tonkm naar MJ. Deze defaultwaarden kunnen eventueel worden aangepast aan de specifieke omstandigheden op de locatie.\nVul bij 12 en 13 andere energiegebruikende operaties in."}]}]
["Saneringshandelingen","Eenheden","Diesel of Gas","Elektriciteit",{"v":"MJ/eenh.","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Gegeven waarden zijn slechts defaults. Voor specifieke locaties kunnen ze worden vervangen door preciezere kentallen."}]},{"v":"eenheid","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Eenheid bedoeld in kolom direct links van deze. Bijvoorbeeld bij 1, is het dieselgebruik 35 MJ/ton afgegraven grond."}]},"Diesel [MJ]","Elektr. [MJ]"]
[]
["1 Af te graven grond","ton (diesel)",{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond wordt afgegraven."}]},null,35,"ton",0]
["2 Af te voeren grond","ton (diesel)",{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden vervoerd"}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (afvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"v":50,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km (enekele reis)"}]}]
["3 Aan te voeren grond","ton (diesel)",{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden aangevoerd."}]},null,0.7,"per ton.km",0]
[{"v":"  Afstand transport (aanvoer grond)","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"enkele reis"}]},"km (diesel)",{"v":20,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vervoersafstand in km, enkele reis."}]}]
["4 In situ grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},40,"ton",null,0]
["5 Extratieve grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},120,"ton",null,0]
["6 Thermische grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},600,"ton",null,0]
["7 Overige grondreiniging","ton (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel ton grond moet worden gereinigd."}]},{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Energiegebruik in MJ per ton grond."}]},"ton",null,0]
["8 Grondwateronttrekking","m3 (elektr.)",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},0.05,"per m3/m",null,0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m"]
["9 Grondwateronttrekking","m3 (diesel)",{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 er moet worden opgepompt."}]},null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 0.02"}]},"per m3/m",0]
[{"v":"    Opvoerhoogte pomp","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"indien niets wordt ingevuld is de voorkeurswaarde 2m"}]},"m "]
["10 Te reinigen water","m3 (elektr.)",null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er moet worden gereinigd."}]},0.4,"m3",null,0]
[{"v":"11 Water naar RWZI","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"rioolwaterzuiveringsinstallatie"}]},"m3 (elektr.)",null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel m3 water er naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie moet worden afgevoerd."}]},1.2,"m3",null,0]
["12 Gasverbruik ","m3 (gas)",null,null,31.65,"m3",null,{"v":0,"d":"0.00E+00"}]
[{"v":"12 Overige diesel","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het dieselgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken."}]},"ton",{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul in hoeveel tonnen diesel nodig is voor andere processen."}]},null,35,"ton",0]
[{"v":"13 Overige elektriciteit","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere operaties die (fors) energie gebruiken. Eenheid is MJ! 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},"MJ",null,{"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier het elektriciteitsgebruik van andere processen in MJ. 1 kWh komt overeen met 3.6 MJ."}]},{"$nulls":3},0]
["Totaal",{"$nulls":5},0,0]
[]
[]
["M5 energiegebruik",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Gemiddeld energiegebruik per inwoner in Nederland in 1997 was ongeveer 200 GJ\n"}]}]
["M6 luchtemissies",0,{"v":"inw.eq","$note":[{"by":"IVM","t":"Emissies CO2, SO2 en NOx berekend met standaard LCA-omrekenfactoren en gerelateerd aan emissies per capita. Wegen elk even zwaar."}]}]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M7 opp. wateremissies","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Oppervlaktewater emissies worden genormeerd met de grenswaarde uit de evaluatienota water. Als deze niet bekend zijn verschijnt er 'NB' in het venster."}]}]
["Verontreinigende stof",{"v":"t [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"grenswaarde in microgram/l"}]},{"v":"c [ug/l]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"concentratie in microgram/liter"}]},{"v":"V [m3]","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"volume emissie in m3"}]},{"v":"Opp. water-kubels [m3]","$note":[{"by":"IVM","t":"Score per stof. Een Kubel is een m3 die is verontreinigd met 1 maal de tussenwaarde van de betreffende stof.\n500 kubel is dus 500m3 met 1 maal de tusenwaarde of 5 m3 met 100 maal de tussenwaarde.\n"}]}]
[null,{"v":0,"$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Waarde wordt opgehaald uit werkblad 'Normen' (druk eventueel op F9). 'NB' betekent Niet Bekend - vul dan een waarde in die apart is vastgesteld of die is afgeleid van de norm voor grondwater."}]},null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[null,0,null,null,0]
[]
["M7 opp. wateremissies",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M8 afvalvorming","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Denk hierbij onder andere aan:\nAfgevoerde grond\nAfval grondreiniging\nActieve kool\nSlib van waterzuivering\n"}]}]
["Afval grondreiniging [m3]",0]
["Afval waterzuivering [m3]"]
["Overig afval [m3]"]
[]
[]
["M8 afvalvorming",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
[{"v":"M9 ruimtebeslag","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Vul hier in hoeveel ruimte de saneringsoperatie in beslag neemt gedurende de verschillende fases van de sanering. Dat wil zeggen: de ruimte die niet kan worden gebruikt voor enige andere activiteit.\nRuimtebeslag dat 30 jaar na het begin nog voortduurt hoeft niet te worden ingevuld."}]}]
[null,{"v":"Fase I","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Indien gewenst kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende fases in het project, bijvoorbeeld afgraving en grondwatersanering. De waarden worden gewoon opgeteld."}]},"Fase II","Fase III","Fase IV","Fase V"]
["ruimtebeslag door sanering [m2]",0]
["tijdsduur saneringsfase [jaar]",1]
["Ruimtebeslag:",0,0,0,0,0]
[]
["M9 ruimtebeslag",0]
[]
[]
["MF-referentie"]
["Effectenoverzicht","eenheid","prestatie"]
["M1 grondkwaliteit","1000 kubels",0]
["M2 grondwaterkwaliteit","1000 kubels",0]
["M3 verlies grond","m3",0]
["M4 verlies grondwater","1000 m3",0]
["M5 energiegebruik","inw.eq",0]
["M6 luchtemissies","inw.eq",0]
["M7 opp. wateremissies","1000 kubels",0]
["M8 afvalvorming","m3",0]
["M9 ruimtebeslag","m2.jaar",0]

{"sheet":"Normen","index":16,"n_rows":135,"n_cols":13,"rows_kept":135,"headers":{"footer":["","Page"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Normen uit de Leidraad Bodembescherming en Evaluatienota Water"]
[]
["Terug naar inhoud:"]
[]
[]
["Bij 'detectielimiet' is de waarde 0 gekozen."]
[]
[null,"Bodem",null,null,"Grondwater",null,null,"Oppervlaktewater"]
["Verontreinigings-","Streef-waarde","Interventiewaarde",null,"Streef-waarde","Interventiewaarde",null,"Streef-waarde","MTR",null,{"v":"A'","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"Stofafhankelijke constanten voor metalen; Worden gebruikt om i- en s-waarden te bepalen als functie van lutum en organisch-stofgehalte."}]},"B'","C'"]
["component","s","i ",null,"s_w","i_w",null,"s_wo","i_wo"]
[null,"[mg/kg]"," [mg/kg]",null," [mg/l]"," [mg/l]",null,"[µg/l]","[µg/l]"]
["Kies verontreiniging (TT):"]
[]
["ANORGANISCHE VERBINDINGEN"]
["antimoon",0,15,null,0.15,20,null,0.4,6.5]
["arseen",29,55,null,10,60,null,1,25,null,15,0.4,0.4]
["barium",200,625,null,50,625,null,75,220,null,30,5,0]
["beryllium",0,0,null,0,0,null,0.02,0.2]
["cadmium",0.8,12,null,0.4,6,null,0.08,0.4,null,0.4,0.007,0.021]
["chroom",100,380,null,1,30,null,0.3,8.7,null,50,2,0]
["cobalt",20,240,null,20,100,null,0.2,2.8,null,2,0.28,0]
["koper",36,190,null,15,75,null,0.5,1.5,null,15,0.6,0.6]
["kwik",0.3,10,null,0.05,0.3,null,0.01,0.02,null,0.2,0.0034,0.0017]
["lood",85,530,null,15,75,null,0.3,11,null,50,1,1]
["molybdeen",10,200,null,5,300,null,4.3,290,null,1,0,0]
["tin",0,0,null,"NB","NB",null,0.2,18]
["nikkel",35,210,null,15,75,null,3.3,5.1,null,10,1,0]
["zink",140,720,null,65,800,null,2.9,9.4,null,50,3,1.5]
["zilver",0,0,null,0,0,null,0.0008,0.08]
["cyanide (vrij)",1,20,null,5,1500,null,0,"NB"]
["cyanide-complex (pH=>5)",5,50,null,10,1500,null,0,"NB"]
["cyanide-complex (pH<5)",5,650,null,10,1500,null,0,"NB"]
["thiocyanaten (som)",0,20,null,0,1500,null,0,"NB"]
[]
["ORGANISCHE STOFFEN"]
["acrylonitril",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["aromatische oplosmiddelen",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["benzeen",0.05,1,null,0.2,30,null,0,"NB"]
["butanol (som)",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["butylacetaat",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["catechol",0,20,null,0,1250,null,0,"NB"]
["cresolen (som)",0,5,null,0,200,null,0,"NB"]
["cyclohexanon",0.1,45,null,0.5,15000,null,0,"NB"]
["diethyleenglycol",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["dodecylbenzeen",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["ethylbenzeen",0.05,50,null,0.2,150,null,0,"NB"]
["ethyleenglycol",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["fenol",0.05,40,null,0.2,2000,null,0,"NB"]
["formaldehyde",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["ftalaten (som)",0.1,60,null,0.5,5,null,0,"NB"]
["hydrochinon",0,10,null,0,800,null,0,"NB"]
["methanol",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["methylethylketon (MEK)",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["methyltertbutylether (MTBE)",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["minerale olie",50,5000,null,50,600,null,0,"NB"]
["pyridine",0.1,0.5,null,0.5,30,null,0,"NB"]
["resorcinol",0,10,null,0,600,null,0,"NB"]
["styreen",0.1,100,null,0.5,300,null,0,"NB"]
["tetrahydrofuran",0.1,2,null,0.5,300,null,0,"NB"]
["tetrahydrothiofeen",0.1,90,null,0.5,5000,null,0,"NB"]
["tolueen",0.05,130,null,0.2,1000,null,0,"NB"]
["xylenen",0.05,25,null,0.2,70,null,0,"NB"]
[]
[{"v":"PAK","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"voor grondwater zijn de waarden van de mediaan van alle PAKs genomen, omdat er geen waarden bestaan voor het totale pakket."}]}]
["antraceen",0,0,null,0.02,5,null,0.0008,0.08]
["benzo(a)antraceen",0,0,null,0.002,0.5,null,0.0003,0.03]
["benzo(a)pyreen",0,0,null,0.001,0.05,null,0.002,0.2]
["benzo(ghi)peryleen",0,0,null,0.0002,0.05,null,0.005,0.5]
["benzo(k)fluorantheen",0,0,null,0.001,0.05,null,0.002,0.2]
["chryseen",0,0,null,0.002,0.2,null,0.009,0.9]
["fenantreen",0,0,null,0.02,5,null,0.003,0.3]
["fluorantheen",0,0,null,0.005,1,null,0.005,0.5]
["indenol(1,2,3-cd)pyreen",0,0,null,0.0004,0.05,null,0.004,0.4]
["naftaleen",0,0,null,0.1,70,null,0.01,1.2]
["PAK (som 10)",1,40,null,"NB","NB",null,0,"NB"]
[]
["GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN"]
["chloorbenzenen (som)",0,30,null,"NB","NB",null,0,"NB"]
["chloorfenolen (som)",0,10,null,"NB","NB",null,0,"NB"]
["chloornaftaleen",0,10,null,0,6,null,0,"NB"]
["dichloorbenzenen (som)",0.01,"NB",null,0.01,50,null,0,"NB"]
["1,1-dichloorethaan",0,15,null,0,900,null,0,"NB"]
["1,2-dichloorethaan",0,4,null,0.01,400,null,0,"NB"]
["1,2-dichlooretheen",0,1,null,0,20,null,0,"NB"]
["dichloormethaan",0,10,null,0.01,1000,null,0,"NB"]
["dichloorfenolen (som)",0.003,"NB",null,0.08,30,null,0.08,0.08]
["dioxine (som)",0,0,null,0,0,null,0,"NB"]
["hexachloorbenzeen",0.0025,"NB",null,0.01,0.5,null,{"v":9e-05,"d":"9.00E-05"},0.009]
["monochloorbenzeen",0,"NB",null,0.01,180,null,0,"NB"]
["monochloorfenolen (som)",0.0025,"NB",null,0.25,100,null,0.25,9]
["overige gechloreerde kws",0,50,null,"NB","NB",null,0,5]
["pentachloorbenzeen",0.0025,"NB",null,0.01,1,null,0.003,0.3]
["pcb's (som 7)",0.02,1,null,0.01,0.01,null,0,"NB"]
["tetrachloorbenzenen (som)",0.01,"NB",null,0.01,2.5,null,0,"NB"]
["tetrachlooretheen",0.01,4,null,0.01,40,null,0,"NB"]
["tetrachlorfenolen (som)",0.001,"NB",null,0.01,10,null,0.01,1]
["tetrachloormethaan",0.001,1,null,0.01,10,null,0,"NB"]
["trichloorbenzenen (som)",0.01,"NB",null,0.01,10,null,0,"NB"]
["trichlooretheen",0.001,60,null,0.01,500,null,0,"NB"]
["trichloorfenolen (som)",0.001,"NB",null,0.025,10,null,0.025,2.5]
["trichloormethaan",0.001,10,null,0.01,400,null,0,"NB"]
["1,1,1-trichloorethaan",0,15,null,0,300,null,0,"NB"]
["1,1,2-trichloorethaan",0,50,null,0,1500,null,0,"NB"]
["vinylchloride",0,0.1,null,0,5,null,0,"NB"]
[]
["BESTRIJDINGSMIDDELEN"]
["aldrin",0.0025,"NB",null,0,0,null,{"v":1e-05,"d":"1.00E-05"},0.001]
["atrazine",5e-05,6,null,0.0075,150,null,0.0029,2.9]
["azinofosmethyl",0,0,null,0,0,null,0.0001,0.0012]
["carbaryl",0,5,null,0.01,50,null,0.002,0.23]
["carbofuran",0,2,null,0.01,100,null,0.009,0.91]
["chloordaan",0,4,null,0,0.2,null,{"v":2e-05,"d":"2.00E-05"},0.002]
["DDT/ DDE/ DDD (som)",0.0025,4,null,0,0.01,null,{"v":5e-06,"d":"5.00E-06"},0.0005]
["dieldrin",0.0005,"NB",null,2e-05,0,null,{"v":0.0004,"d":"4.00E-04"},0.039]
["drins (som)",0,4,null,0,0.1,null,0,"NB"]
["endosulfan",0,4,null,0,5,null,0.0002,0.02]
["endrin",0.001,"NB",null,0,0,null,{"v":4e-05,"d":"4.00E-05"},0.004]
["hch-verbindingen (som)",0,2,null,0,1,null,0.01,0.9]
["alfa-hch",0.0025,"NB",null,0,"NB",null,0.033,3.3]
["beta-hch",0.001,"NB",null,0,"NB",null,0.009,0.86]
["gamma-hch (lindaan)",5e-05,"NB",null,0.0002,"NB",null,0.009,0.92]
["heptachloor",0,4,null,0,0.3,null,{"v":5e-06,"d":"5.00E-06"},0.0005]
["heptachloorepoxide",0,4,null,0,3,null,{"v":5e-06,"d":"5.00E-06"},0.0005]
["maneb",0,35,null,0,0.1,null,0,"NB"]
["organotinverbindingen",0,2.5,null,0,0.7,null,0.0001,0.014]
["overige Cl-houdende bestr.midd.",0,5,null,0,0,null,0,"NB"]
["overige niet-Cl-houdende bestr.midd.",0,10,null,0,0,null,0,"NB"]
["pentachloorfenol",0.002,5,null,0.02,3,null,0.04,4]
[]
[]
["De s- en i- waarden zijn gebaseerd op "]
["de circulaire \"Interventiewaarden Bodemsanering\", Staatscourant 1994, 95"]
["de circulaire \"Interventiewaarden Bodemsanering voor PAK\", Staatscourant 1996, 120"]
["de circulaire \"Interventiewaarden Bodemsanering 2de en 3de tranche\", Staatscourant 1997, 169"]
["de circulaire \"Aanpassing Interventiewaarden Bodemsanering\", Staatscourant 1998, 127"]

{"sheet":"Hulp RMK","index":17,"n_rows":78,"n_cols":27,"rows_kept":78,"headers":{"footer":["","Page"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Hulp"]
["Terug naar inhoud:"]
["Legenda",null,"=","invulscherm"]
[null,null,"=","tabel"]
[null,123,"=","rode getallen zijn de scores per aspect"]
[]
["Tip:","Dit werkboek bevat veel berekeningen. Indien deze (te) lang duren"]
[null,"adviseren we de gebruiker de optie 'automatisch berekenen'"]
[null,"(zie [tools][options][calculation]) uit te zetten. Berekeningen worden"]
[null,"dan pas uitgevoerd als u op F9 drukt."]
[{"v":"Notes:","$note":[{"by":"A satisfied Microsoft Office user","t":"note"}]},"Sommige cellen toegelicht met notes."]
[null,"Ze zijn leesbaar door er met de muis op te staan."]
[]
[]
["Omschrijvingen van de aspecten"]
[]
["M1 grondkwaliteit"]
[]
[]
[]
[]
["M2 grondwaterkwaliteit"]
[]
[]
[]
["M3 verlies grond"]
[]
[]
["M4 verlies grondwater"]
[]
[]
["M5/6 energiegebruik"]
["en luchtemisssies"]
[]
[]
["M7 oppervlaktewater-"]
["emissies"]
[]
["M8 afvalvorming"]
[{"$nulls":22},"Oppervlak"]
[{"$nulls":22},"Huidige situatie","Variant"]
[{"$nulls":21},"Som:",1500,400]
["M9 ruimtebeslag",{"$nulls":20},"Per jaar:",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":13.333333333333334,"d":"13.3"}]
[{"$nulls":16},"Vrachten [mg.m3/kg]",{"$nulls":4},"Score Milieuverdienste:",null,{"v":36.666666666666664,"d":"36.7"}]
[{"$nulls":12},"Jaar","c [mg/kg]","s [mg/kg]","V [m3]","Huidige situatie","Variant"]
[{"$nulls":12},0,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,{"v":50,"d":"50.0"}]
[{"$nulls":12},1,9.8,{"v":5,"d":"5.0"},10.5,50,{"v":50.400000000000006,"d":"50.4"}]
[{"$nulls":12},2,{"v":9.65,"d":"9.7"},{"v":5,"d":"5.0"},10.5,50,{"v":48.825,"d":"48.8"}]
[{"$nulls":12},3,{"v":9.450000000000001,"d":"9.5"},{"v":5,"d":"5.0"},10.5,50,{"v":46.72500000000001,"d":"46.7"}]
[{"$nulls":12},4,{"v":9.200000000000001,"d":"9.2"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,{"v":42.000000000000014,"d":"42.0"}]
[{"$nulls":12},5,8.9,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":37.050000000000004,"d":"37.1"}]
[{"$nulls":12},6,{"v":8.55,"d":"8.6"},{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":33.72500000000001,"d":"33.7"},{"$nulls":7},"Vrachten"]
[{"$nulls":12},7,{"v":8.15,"d":"8.2"},{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":29.925000000000004,"d":"29.9"},{"$nulls":3},"Jaar","c","s","V","Nulvariant","Variant"]
[{"$nulls":12},8,7.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":25.650000000000002,"d":"25.7"},{"$nulls":3},0,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,50]
[{"$nulls":12},9,7.2,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":20.900000000000002,"d":"20.9"},{"$nulls":3},5,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,50]
[{"$nulls":12},10,{"v":6.65,"d":"6.7"},{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":15.675000000000004,"d":"15.7"},{"$nulls":3},8,{"v":10,"d":"10.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,50]
[{"$nulls":12},11,{"v":6.050000000000001,"d":"6.1"},{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":9.975000000000007,"d":"10.0"},{"$nulls":3},{"v":8.01,"$note":[{"by":"IVM","t":"Deze waarde is alleen ingevoerd om een mooi plaatje te kunnen maken."}]},{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,0]
[{"$nulls":12},12,5.4,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":3.8000000000000034,"d":"3.8"},{"$nulls":3},15,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,0]
[{"$nulls":12},13,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},20,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,0]
[{"$nulls":12},14,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},25,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,0]
[{"$nulls":12},15,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"},{"$nulls":3},30,{"v":5,"d":"5.0"},{"v":5,"d":"5.0"},10,50,0]
[{"$nulls":12},16,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},17,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},18,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},19,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},20,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},21,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},22,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},23,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},24,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},25,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},26,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},27,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},28,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":12},29,4.7,{"v":5,"d":"5.0"},9.5,50,{"v":0,"d":"0.0"}]
[{"$nulls":15},"Som:",1500,{"v":414.6500000000001,"d":"415"}]
[{"$nulls":15},"Per jaar:",{"v":50,"d":"50.0"},{"v":13.821666666666669,"d":"13.8"}]
[{"$nulls":15},"Score Milieuverdienste:",null,{"v":36.17833333333333,"d":"36.2"}]

{"sheet":"RMK","index":18,"n_rows":18,"n_cols":1,"rows_kept":18,"headers":{"footer":["","Page"]},"flags":["formulas_cached_only"]}
["Terug naar inhoud:"]
[]
["RMK"]
["Het RMK-project werd uitgevoerd in opdracht van Nobis (Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering), tezamen met het ministerie van VROM, de Provincie "]
["Gelderland, Shell International Oil Products bv en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. "]
["Het onderdeel Milieuverdienste is uitgevoerd door het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam."]
[]
["Doelstellingen"]
["Het RMK-project heeft als doelstelling: "]
["De ontwikkeling van een beslissingondersteunend model voor het evalueren, vergelijken en ordenen van mogelijke bodemsaneringsalternatieven."]
["Behalve als beslissingsondersteunend middel kan de RMK-methodiek ook fungeren als hulpmiddel voor het positioneren van innovatieve saneringstechnieken en voor de evaluatie van reeds uitgevoerde saneringen. "]
["De RMK-methodiek is ontwikkeld om alternatieven te beoordelen voor het saneren van een bepaalde verontreinigde bodem en is niet geschikt om vast te stellen welke verontreinigde bodems als eerste gesaneerd moeten worden (prioritering)."]
[]
["Milieuverdienste"]
["Milieuverdienste is het resultaat van een geïntegreerde evaluatie van boven-lokale, niet-object-gerelateerde milieugevolgen veroorzaakt door een verontreinigde lokatie en de sanering van deze lokatie. "]
["De verdienste voor het milieu is het verschil tussen de aanvangssituatie en de eindsituatie van de sanering. "]
["Uitgangspunt van de evaluatie is het streven naar een duurzame samenleving. "]
["Milieuverdienste wordt daarom berekend op basis van het beslag dat wordt gelegd op schaarse grondstoffen en ruimte, en de verwachte verandering van de milieukwaliteit."]